**附件1：项目施工清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内全彩屏 | 澄通 | P2 | 显示净尺寸：宽5.76m\*高3.2m；显示分辨率：宽2880点\*高1600点1.像素点间距：2mm；2.模组尺寸：320mm\*160mm；3.像素密度：≥250000Dots/㎡；4、刷新率：3840Hz。 | ㎡ | 18.432 | 利旧 |
| 2 | 二合一视频处理器 | 卡莱特 | 0 | 1.最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点2.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置3.支持8路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份4.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放5.支持3画面显示，位置、大小可自由调节6.支持独立音频输入7.支持RS232串口协议控制8.支持HDCP高带宽数字内容保护技术9.支持亮度和色温调节10.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示11.电气规格 电源 AC100~240V，50/60Hz12.功率 25W13.工作环境 温度 -20℃~70℃/-4°F~158°F14.湿度 0%RH~80%RH，无冷凝15.存储环境 温度 -30℃~80℃/-22°F~176°F16.湿度 0%RH~90%RH，无冷凝17.设备规格 尺寸 W×H×L/482.6mm×88.0mm×305mm/19"×3.5"×12"28.净重 2.3Kg/5.07lbs19.包装规格 尺寸 W×H×L/545mm×105mm×390mm/21.5"×4.1"×15.4"20.净重 0.7kg/1.54lbs | 台 | 1 | 利旧 |
| 3 | 接收卡 | 卡莱特 | E80 | 单卡最大带载 512×256 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。采用16 个标准的 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 支持逐点亮色度校正：配合调试软件和校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 快速亮暗线调节：在调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 | 张 | 3 | 增加 |
| 4 | 显示屏框架 | 定制 |  | 镀锌方管焊制、含外框尺寸：5.84m\*3.28m=19.16㎡、框架厚度≦10CM， | ㎡ | 19.16 | 增加 |
| 5 | 电脑 | 联想 |  | 利旧原电脑 | 台 | 1 | 利旧 |
| 6 | 电源线网线 | 国产优质 |  | 强电利旧；弱电：增加8根超五类网络线由控制电脑至屏内不同位置、含人工费、材料费、辅料等 | 项 | 1 | 增加 |
| 7 | 拆除旧屏、框架 |  |  | 将原来一楼前台室内P2全彩5.44m\*3.52m=19.15㎡的屏拆除、框架拆除，同时将一楼前台原有P4全彩23.59ｍ²显示屏拆除、框架拆除 | ㎡ | 42.74 |  |
| 8 | 显示屏维修 |  |  | 由于原显示屏不亮（部分位置淋雨），检测维修更换设备，包括拆除过程中嗑碰坏的模组维修、确保显示屏安装调试点亮后无明显故障。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 安装、调试、培训 | 国产优质 |  | 显示屏安装及包括拆除过程中嗑碰坏的模组的修复。一年免费质保 | 项 | 1 |  |

本项目中的“建议品牌”仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，投标供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品，提供“非建议品牌”产品的，其产品档次、技术参数均需等于或高于建议品牌。

**附件2：**

**关于资格的声明函**

 ：

本公司愿就由贵单位组织实施的 （招标项目名称)的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人： （加盖公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

年 月 日

**法定代表人身份证明**

 先生/女士： 现任我单位 职务，为法定代表人(经营者)，特此证明。

身份证号码：

**注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章**

**法定代表人授权委托书**

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

**注：提供比选代表本人身份证复印件盖公章**

**供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 承诺人名称（公章）：

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**无违法违纪行为承诺书**

本公司郑重承诺：本公司在以往参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚。

 如有发现相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

 特此承诺。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期： 年 月 日

**无串通响应等违法违规行为承诺书**

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称： 活动中，无以下围标、串标行为：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组谈判项目响应；

（八）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

响应人法定代表人（或授权代表）签字（或盖私章）：

日期： 年 月 日

**附件3：**

**报 价 单**

**项目名称：南通市第六人民医院LED大屏迁移项目 单位：人民币 元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | LED大屏迁移 | 1 | 项 |  |  |
|  | 合 计  |  |

**注：本项目须现场勘察，具体以现场实际情况为准。因未实地勘察产生的一切后果，自行负责。**

1. **供应商总报价不能超过最高限价（2.9万元），否则报价无效。**
2. 工期：接到院方通知后，10个工作日内完成供货安装。
3. 质保期：验收合格后1年。质保期内免费送货、免费、免费培训，在保修期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知2小时内上门，24小时内解决问题。
4. 付款方式：设备拆除迁移安装完成并经采购人验收合格后，未发现质量问题，供应商开具相应的正规发票提交采购人，采购人根据医院付款流程30个工作日内无息支付90%的价款。验收合格满一年后，经采购人确认在此期间无质量问题及乙方无其他违约事项后，采购人根据医院付款流程30个工作日内一次性付清剩余10%的价款。
5. 其他要求：供应商提供的所有投标资料（含厂家出具的资料）必须真实可靠。

 **报价公司（盖章）：**

**联系人及联系电话：**

 日 期： 年 月 日

**报 价 明 细**

**项目名称：南通市第六人民医院LED大屏迁移项目 单位：人民币 元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **品牌型号** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 接收卡 | 3 | 张 |  |  |  |
| 2 | 显示屏框架 | 19.16 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 设备拆除费 | 1 | 项 | / |  |  |
| 4 | 安装调试费 | 1 | 项 | / |  |  |
|  | 合 计  |  |

**注：**响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于采购费、人工费、拆除费、维修费、安装调试费、培训费、配件辅材费、仓储费、包装费、配送运输、二次搬运、售后服务、质量保证期内免费退换货服务、税金、利润等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。同时，报价也包含了合同履行过程中可能发生的一切风险。

**报价公司（盖章）：**

**联系人及联系电话：**

 日 期： 年 月 日