**附件3：**

**报 价 单**

**项目名称：南通市第六人民医院灶台下燃气管线改造 单位：人民币 元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 室内燃气管道 | 钢管焊接 Φ50mm内 | 17 | m |  |  | 与原管线材质同，管径及壁厚同；焊缝需满焊，内部需清洁无结瘤 |
| 2 | 支架 |  | 6 | 个 |  |  |
| 3 | 一般钢结构 刷环氧富锌漆 | 第一遍 | 50 | kg |  |  |
| 4 | 一般钢结构 刷环氧云铁中间漆 | 第一遍 | 50 | kg |  |  |
| 5 | 一般钢结构 聚氨酯漆 | 面漆 每一遍 | 50 | kg |  |  |
| 6 | 波纹管 | / | 11 | 根 |  |  |
| 7 | 球阀 | / | 11 | 只 |  |  |
| 8 | 钢制法兰 | DN50 | 1.5 | 副 |  |  |
| 9 | 阀门法兰 | DN50 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 钢制弯头 | DN50 | 3 | 个 |  |  |
| 11 | 钢管开孔焊接 | DN50 | 12 | 个 |  |  |
| 12 | 打穿墙孔 | / | 1 | 个 |  |  |
|  | 合 计  |  |

**注：**

1. **供应商总报价不能超过最高限价（15500元），否则报价无效。**
2. 工期：接采购人通知后，在当日18:00至次日04:00内完成供货安装。
3. 质保期：验收合格后1年。
4. 付款方式：供应商供货并安装，经验收合格后，供应商根据实际开具相应金额的正规发票提交采购人，采购人按照医院付款流程30日内支付90%的款项，验收合格满一年后30日内支付剩余10%款项。
5. 其他要求：

5.1 采购人提供的采购货物清单仅供参考，具体实施过程中用到的产品规格型号及数量以现场需求为准，供应商应充分了解，并考虑在投标报价中，结算时不再调整；

5.2 供应商保障自身施工安全；

5.3 供应商施工前须同采购人办理动火作业证；

5.4 **改造完成后必须满足燃气公司检查要求**；

5.5 本项目生产、运输、施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保财产、相关人员人身安全。要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标商负责，采购人不承担任何责任。

 **报价公司（盖章）：**

**联系人及联系电话：**

 日 期： 年 月 日