**附件1：**

**一、需求清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 除线 | 1 | 项 | 去除医院南门、东门老旧标线、部分车位线及箭头 |
| 2 | 热熔标线 | 318 | ㎡ | 1、院内主干道中心线、边缘线、斑马线更新，增加部分中心线、边缘线、斑马线等；2、中心线、边缘线规格：宽度15cm,厚度：1.5-1.8mm |
| 3 | 热熔箭头 | 8 | 个 | 1、南门、及东门出入口箭头；2、规格：国标6米，厚度：1.5-1.8mm |
| 4 | 非机动车进出口标线 | 1 | 项 | 东门非机动车进出口地面标线，厚度：1.5-1.8mm |

**注：**

1、本项目必须现场勘察，具体以现场实际情况为准。因未实地勘察产生的一切后果，自行负责。现场联系人：施辉 0513-80886110。踏勘时间：2024年10月17日-2024年10月18日（工作日上午9：00-11：00；下午14：00-17：00）

2、本项目的需求数量为预计采购量，仅供参考，实际使用量会有所增减，报价时请考虑相应风险，如因采购人实际需求，供货数量发生变化，供应商须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货，最终结算金额按实际使用量乘以固定单价进行计算。

**二、其他要求**

1、工期：接到院方通知后，15个日历天内完成改造。

2、质保期：验收合格后1年

3、所有标线颜色鲜艳醒目，符合国家相关标准。

4、施工工程充分考虑院内行车安全，不得影响医院正常运营秩序。

5、本项目生产、运输、施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保财产、相关人员人身安全。要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标商负责，采购人不承担任何责任。

**附件2：**

**关于资格的声明函**

 ：

本公司愿就由贵单位组织实施的 （招标项目名称)的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人： （加盖公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

年 月 日

**法定代表人身份证明**

 先生/女士： 现任我单位 职务，为法定代表人(经营者)，特此证明。

身份证号码：

**注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章**

**法定代表人授权委托书**

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

**注：提供比选代表本人身份证复印件盖公章**

**供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 承诺人名称（公章）：

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**无违法违纪行为承诺书**

本公司郑重承诺：本公司在以往参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚。

 如有发现相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

 特此承诺。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期： 年 月 日

**无串通响应等违法违规行为承诺书**

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称： 活动中，无以下围标、串标行为：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组谈判项目响应；

（八）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

响应人法定代表人（或授权代表）签字（或盖私章）：

日期： 年 月 日

**附件3：**

**报 价 单**

**项目名称：南通市第六人民医院院内部分区域标线更新改造项目 单位：人民币 元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 除线 | 老旧标线、部分车位线及箭头 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 热熔标线 | 中心线、边缘线规格：宽度15cm，厚度：1.5-1.8mm | 318 | ㎡ |  |  |
| 3 | 热熔箭头 | 规格：国标6米，厚度：1.5-1.8mm | 8 | 个 |  |  |
| 4 | 非机动车进出口标线 | 东门非机动车进出口地面标线，厚度：1.5-1.8mm | 1 | 项 |  |  |
|  | 合 计  |  |

**注：**

**本项目的需求数量为预计采购量，仅供参考，实际使用量会有所增减，报价时请考虑相应风险，如因采购人实际需求，供货数量发生变化，供应商须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货，最终结算金额按实际使用量乘以固定单价进行计算。**

**本项目必须现场勘察，具体以现场实际情况为准。因未实地勘察产生的一切后果，自行负责。**

1. **供应商总报价不能超过最高限价（2万元），否则报价无效。**
2. 工期：接到院方通知后，15个日历天内完成改造。
3. 质保期：验收合格后1年。
4. 付款方式：供应商更新改造完成，经验收合格后，供应商根据实际开具相应金额的正规发票提交采购人，采购人按照医院付款流程30日内支付总额90%的款项。验收合格满一年后，采购人按照医院付款流程30日内支付总额10%的款项。
5. 其他要求：

5.1 所有标线颜色鲜艳醒目，符合国家相关标准。

5.2 施工工程充分考虑院内行车安全，不得影响医院正常运营秩序。

5.3 本项目生产、运输、施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保财产、相关人员人身安全。要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标商负责，采购人不承担任何责任。

 **报价公司（盖章）：**

**联系人及联系电话：**

 日 期： 年 月 日